МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

(наименование института полностью)

Кафедра /департамент /центр[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование кафедры/департамента/центра полностью)

(код и наименование направления подготовки, специальности)

(направленность (профиль) / специализация)

**Практическое задание №2\_\_\_**

по учебному курсу «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

(наименование учебного курса)

Вариант \_1\_\_\_ *(при наличии)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Студент |  |  |
|  | (И.О. Фамилия) |  |
| Группа |  |  |
|  |  |  |
| Преподаватель |  |  |
|  | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 2022

# Проверяемое задание 2

**Тема «Определение показателей механических свойств грунтов»**

**Задача 2.1**

По данным лабораторных испытаний необходимо построить график компрессионной зависимости вида . Вычислите для заданного расчетного интервала давлений коэффициент относительной сжимаемости *mν* и модуль деформации *E*. Дайте оценку степени сжимаемости грунта. Определите разновидность грунтов по деформируемости. Начальная высота образца грунта *h* = 20 мм.

Разновидность грунта – суглинок с коэффициентом пористости *e* = 0,6 д.е.

Таблица 1 - Исходные данные к задаче 2.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вар. | Полная осадка грунта *Si* , мм при нагрузке *Pi*, МПа | | | | | Интервал давлений, МПа | |
|  | **0,05** | **0,1** | **0,2** | **0,3** | **0,5** | **P1** | **P2** |
| **1** | 0,15 | 0,35 | 0,65 | 0,81 | 1,03 | 0,1 | 0,3 |

*Построение компрессионной кривой*

Для построения компрессионной кривой и определения коэффициента относительной сжимаемости грунта *mν* необходимо вычислить коэффициенты пористости грунта *ei*, соответствующие заданным ступеням нагрузки, по формуле:

, (2.1)

где

*ei* – искомое значение коэффициента пористости грунта после уплотнения под нагрузкой;

*e0* – начальное значение коэффициента пористости грунта после уплотнения под нагрузкой;

*Si* – полная осадка образца грунта при заданной нагрузке, измеренная от начала загружения;

*h* – начальная высота образца грунта.

Коэффициенты пористости при соответствующих давлениях:

,

,

,

,

.

По полученным данным строится компрессионная кривая, показанная на рисунке 2.1.




Рисунок 2.1 – График компрессионной зависимости

В пределах давлений, указанных в задании, определяется коэффициент сжимаемости грунта:

(2.2)

*Коэффициент относительной сжимаемости* определяется по формуле:

. (2.3)

Модуль деформации грунта определяется по формуле:

(2.4)

где

*β* – коэффициент, учитывающий отсутствие поперечного расширения грунта в приборе и назначаемый в зависимости от коэффициента Пуассона *ν*, определяемый по формуле:

. (2.5)

При отсутствии экспериментальных данных допускается принимать β, равным для песков – 0,8; супесей – 0,7; суглинков – 0,6; глин – 0,4.

**Вывод:** по таблице Б.1 приложения Б определяется разновидность грунта по деформируемости – грунт является очень сильно деформируемым.

**Задача 2.2**

По полученным экспериментальным данным определите нормативное значение угла внутреннего трения φ*н* и сцепление *сн* грунта. Постройте график сдвига вида .

Таблица 2 – Исходные данные к задаче 2.2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вар | Предельное сопротивление образца грунта сдвигу τi, МПа, при нормальном давлении, передаваемом на образец грунта σi, МПа | | | | | |
|  | **0,1** | **0,2** | **0,3** | **0,4** | **0,5** | **0,6** |
| **1** | 0,091 | 0,155 | 0,218 | 0,285 | 0,352 | 0,419 |

*Решение*

По полученным экспериментальным данным необходимо построить график сдвига вида , как показано на рисунке 2.2.




Рисунок 2.2 – График сдвига вида

Для определения нормативного значения угла внутреннего трения грунта и сцепления грунта следует воспользоваться формулами, составленными на основе законов математической статистики:

(2.6)

(2.7)

где

*n* – число экспериментов по определению сопротивления грунта сдвигу (*n* = 6);

Δ – общий знаменатель этих выражений, определяемый по формуле:

*.* (2.8)

*Нормативное значение сцепления грунта:*

*.*

Нормативное значение тангенса угла внутреннего трения грунта:

*.*

*Нормативное значение угла внутреннего трения грунта:* φ = 33,29º.

**Задача 2.3**

Поверхность грунтового потока имеет угол уклона α. Коэффициент фильтрации грунта *Кф*. Необходимо определить ориентировочное время заполнения водой траншеи заданной ширины, которая пересекает грунтовый поток и заглублена ниже уровня грунтовых вод.

Таблица 3 – Исходные данные к задаче 2.3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № вар | Угол наклона α, град | Коэффициент фильтрации, *Кф*, м/сут | Ширина траншеи *L*, м |
| **1** | 26 | 100 | 0,5 |

*Решение*

Необходимо определить градиент гидравлического напора:

(2.9)

Как видно из рисунка 2.3, гидравлический градиент напора будет равен:

*.*




Рисунок 2.3 – Определение градиента гидравлического напора

Скорость фильтрации определяется по формуле:

. (2.10)

Скорость фильтрации *Vф* – это расход поровой воды через единицу поперечного сечения в единицу времени.

Тогда грунтовый поток пройдет путь, равный ширине траншеи, за время:

*0,246 часа = 14,76 мин.*  (2.11)

Полученное время можно считать временем (ориентировочным) заполнения траншеи водой.

1. Оставить нужное [↑](#footnote-ref-1)